**13. Tisztítás Clean Unit**

A gépnek van egy beépített tisztító programja.

Ha a gépet meg kell tisztítani, akkor a jelentés megjelenik a kijelzőn. Folytathatja a kávé vagy forró víz / gőz kivonását és később futtassa a tisztítóprogramot.

A tisztítási programot nem szabad megszakítani, miután megtörtént a program újra indul.

  Kapcsolja be a készüléket az ON / OFF gombbal.

  Nyomja meg az öblítőgombot kb. 3 másodpercig.

 EMTY TRAY **ŰRÍTSE KI A CSEPEGTETŐ TÁLCÁT**

  Töltse fel a víztartályt friss csapvízzel.

Helyezzen egy elég nagy edényt a kávékifolyó alá (10), hogy a tisztítófolyadék ne kerüljön bele

a csepegtető tálca.

 PRESS RINSE ÖBLÍTŐ GOMB MEGNYOMÁSA AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA / VÁRJON

  Hangjelzés hallható.

  EMTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPEGTETŐ TÁLCÁT

Várjon kb. 10 másodpercet, mielőtt visszahelyezi a csepptálcát-

ADD TABLET/PRESS RINSE TABLETTA BEADÁSA(őrölt kávé helyére) (9. ábra) / ÖBLÍTŐ GOMB MEGNYOMÁSA

UNIT CLEANING / PLEASE WAIT  AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA / VÁRJON

  Hangjelzés hallható.

EMPTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPEGTETŐ TÁLCÁT

Várjon kb. 10 másodpercet, mielőtt visszahelyezi a csepptálcát

PRESS RINSE ÖBLÍTŐ GOMB MEGNYOMÁSA

UNIT CLEANING / PLEASE WAIT AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA / VÁRJON

  Hangjelzés hallható.

EMPTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPEGTETŐ TÁLCÁT

SELECT PRODUCT  TERMÉK VÁLASZTÁSA

14. Descaling VÍZKŐOLDÁS

Kapcsolja ki a gépet az ON / OFF kapcsolóval

Távolítsa el a víztartályt.

 Nyomja meg az öblítőgombot kb. 3 másodpercig.

 EMTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPPTÁLCÁT

AGENT TANK SZERT A TARTÁLYBA

Oldjon fel automata gépekhez való vízkőoldót 0,5 liter vízbe a víztartályba és helyezze vissza a tartályt.

AGENT TANK / OPEN TAP / PRESS RINSE SZERT A TARTÁLYBA/CSAP NYITÁS/ÖBLÍTŐ GOMB MEGNYOMÁSA

Helyezzen egy elég nagy edényt a gőzcső alá

Nyissa forró víz / gőz kapcsolóját és nyomja meg az öblítőgombot.

UNIT DECALCING / PLEASE WAIT VÍZKŐTLENÍTÉS / KÉRJÜK VÁRJON

 Hangjelzést hall.

 EMTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPPTÁLCÁT

 CLOSE TAP/ZÁRJA EL A CSAPOT

UNIT DECALCING / PLEASE WAIT VÍZKŐMENTESÍTÉS/KÉREM VÁRJON

A vízkőoldó oldatot a belsejében lévő csepptálcába vezetia gép.

Hangjelzést hall.

 EMTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPPTÁLCÁT

 Hangjelzést hall.

 FILL WATER TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT

Öblítse ki jól a víztartályt, és töltse fel hideg friss csappal vízzel. Ezután tegye vissza a gépbe.

Helyezzen egy elég nagy edényt a gőz/víz kifolyó alá.

FILL WATER / OPEN TAP / PRESS RINSE TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT/CSAP NYITÁSA/ÖBLÍTŐ GOMB MEG NYOMÁSA

Nyissa ki a gőz/víz csapot és nyomja meg az öblítő gombot

UNIT DECALCING / PLEASE WAIT VÍZKŐTLENÍTÉS / KÉRJÜK VÁRJON

Hangjelzést hall

 EMTY TRAY ŰRÍTSE KI A CSEPPTÁLCÁT

CLOSE TAP/ZÁRJA EL A GŐZ/VÍZ CSAPOT

UNIT DECALCING / PLEASE WAIT VÍZKŐTLENÍTÉS / KÉRJÜK VÁRJON

Hangjelzést hall.

EMPTY TRAY/ŰRÍTSE KI A CSEPPTÁLCÁT

RINSE MACHINE/ÖBLÍTŐ GOMB MEGNYOMÁSA