**A gép tisztítása**

180 előkészítés vagy 80 bekapcsolási öblítés után a az ENA kéri, hogy tisztítsa meg.

A tisztítóprogram kb 15 perc.

Ne szakítsa meg a tisztítási programot.

Előfeltétel: A CLEAN / READY felirat jelenik meg.

Nyissa ki a fedelet a forgókapcsoló mögött.

Nyomja meg a Maintenance (karbantartás) gombot.

EMPTY TRAY

Ürítse ki a csepegtetőtálcát és a zaccfiókot és helyezze vissza őket.

PRESS ROTARY

Helyezzen be egy edényt a kávékifolyó alá.

Nyomja meg a forgókapcsolót a tisztítás elkezdéséhez.

TISZTÍTÁS, a víz kifolyik a kifolyón

A művelet megszakad,

ADD TABLETTA.



Nyissa ki az őrölt kávé adagolót és dobja be a JURA tisztító tablettát.

Zárja le az őrölt kávé adagolót

PRESS ROTARY

Nyomja meg a forgókapcsolót.

TISZTÍTÁS, a víz kifolyik a kifolyón többször is.

EMPTY TRAY

Ürítse ki a csepegtetőtálcát és helyezze vissza.

KÉSZ

**Vízkőmentesítés**

Előfeltétel: DE-SCALE / READY

Nyissa ki a fedelet a forgókapcsoló mögött.

Nyomja meg a Maintenance (karbantartás) gombot.

EMPTY TRAY

Ürítse ki a csepegtetőtálcát és és helyezze vissza őket.

AGENT A TANKBAN

Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.

500ml vízben oldjon fel automata kávégépekhez való vízkőmentesítőt

Az oldatot az üres tartályba öntse és helyezze vissza a tartályt.

OPEN TAP

Óvatosan húzza le a cappuccio készítő fejet

Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a vízkifolyó alá

Fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba az m állásba.

DE-SCALING, a víz folyik a vízkifolyón

CLOSE TAP

Zárja el a csapot

Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba az o állásba.

DE-SCALING, a vízkőmentesítési művelet folytatódik.

EMPTY TRAY

Ürítse ki a csepegtetőtálcát és és helyezze vissza.

Ürítse ki a tartályt, és tegye vissza a vízkifolyó alá

FILL WATER TANK

TÖLTSE A VÍZ TARTÁLYÁT

Távolítsa el a víztartályt, alaposan öblítse le, töltse fel friss, hideg vízzel.

OPEN TAP

Nyissa ki a csapot

Fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba az m állásba.

DE-SCALING, a víz folyik a vízkifolyón

A művelet megszakad,

CLOSE TAP

Zárja el a csapot

Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba az o állásba.

DE-SCALING, a vízkőmentesítési művelet folytatódik.

EMPTY TRAY

Ürítse ki a csepegtetőtálcát és helyezze vissza

KÉSZ