**14. Tablettás Tisztítás CLEAN UNIT**

A gép beépített tisztítóprogrammal rendelkezik. A program kb. 15 percig tart.

Kizárólag Jura tisztítótablettát használjon. Ez a JURA kereskedőjénél

beszerezhető.

Fontos: Az elindított tisztítóprogramot nem szabad megszakítani.

 Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval (9).

 Nyomja meg a tisztító-gombot zöld (E), amíg nem hall sípoló

hangot.

 Kijelző: EMTY TRAY (a tálcát kiüríteni) (lehetséges, hogy a

kijelzőn a FILL WATER - víztöltés - utasítás is megjelenik, ilyenkor

töltse fel a tartályt vízzel)

 Ürítse ki a zacctartályt és a csepegtetőtálcát.

Információ: Állítson egy nagyobb edényt az állítható magasságú kifolyócső alá

(15), hogy a tisztítófolyadék ne a tálcára csepegjen.

 Kijelző: ADD TABLET / PRESS CLEAN

(tabletta behelyezés / tisztítási gombmegnyomása,zöld gomb)

 Tegye be a gépbe a tisztító tablettát (9. ábra) és nyomja meg a tisztítógombot (E).

 Kijelző: CLEANING / PLEASE WAIT (a készülék tisztít

/ kérem, várjon)

 Kijelző: EMTY TRAY (a tálcát kiüríteni)

 Ürítse ki a zacctartályt és a csepegtető tálcát.

 Kijelző: PLEASE WAIT (kérem, várjon)

 Kijelző: RINSE UNIT (a készülék öblítése)

 Most nyomja meg a gép mosó-gombját (10). Ez után a gép

ismét átöblíti magát, majd üzemkész állapotba kerül.

 Kijelző: PLEASE WAIT (kérem, várjon)

 Kijelző: SELECT PRODUCT (a gép üzemkész)

**15. Vízkőtelenítés UNIT CALC FIED**

A gépben beépített vízkőtelenítő program van. Ez a program kb. 50 percig tart.

Ehhez kizárólag Jura vízkőtelenítő tablettát használjon. Ez a JURA

kereskedőjénél beszerezhető.

 Vegye le és ürítse ki a víztartályt.

 Tegye ismét a helyére a víztartályt, üres állapotban.

 Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval

 Nyissa ki a programozó gombok ajtaját (3).

 Nyomja meg a vízkőtelenítés gombját (H) hosszan, amíg nem

hall sípoló hangot.

 Kijelző: EMTY TRAY (a tálcát kiüríteni)

 Ürítse ki a zacctartályt és a csepegtető tálcát.

 Kijelző: AGENT IN TANK (szer a tartályban)

Oldjon fel egy edényben teljesen két Jura vízkőtelenítő tablettát 0,6 liter

vízben, és töltse bele az oldatot a gép víztartályába.

 Kijelző: AGENT IN TANK / OPEN TAP / PRESS CALC (szer a tartályban / csap nyitás / vízkőtelenítőt

megnyomni)

Fontos: Tegyen egy megfelelő nagyságú edényt a mozgatható kifolyócső alá

(20). Vegye le az auto cappuccino fejet.

 Nyissa meg a forróvíz csapot (19) a gőz szimbólum felé, és nyomja meg a

vízkőtelenítés gombját (H).

 Kijelző: CALCIFIED / PLEASE WAIT(a készülék

vízkőtelenít / kérem, várjon)

 Sípoló hang hallható. Tegyen egy edényt az állítható

magasságú kifolyócső alá (22).

 Kijelző: close tapPRESS CALC (ZÁRJA EL A CSAPOT ÉS nyomja meg a H gombot).

 Kijelző: CALCIFIED / PLEASE WAIT(a készülék

vízkőtelenít / kérem, várjon)

 A vízkőtelenítő oldat a gép belsejéből a csepegtető tálcára

kerül.

 Kijelző: EMTY TRAY (tálcát üríteni)

 Ürítse ki a zacctartályt és a csepegtető tálcát.

 Kijelző: FILL WATER (víz betöltése)

 Töltse fel a gépet friss vízzel és tegyen egy edényt a mozgatható kifolyócső

alá (20).

 Kijelző: OPEN TAP (csap nyitása)

 Nyissa meg a forró víz csapját (19).

 Kijelző: PRESS CALC (nyomja meg a vízkőtelenítő gombot)

 Nyomja meg ismét a (H) gombot.

 Kijelző:  Kijelző: CALCIFIED / PLEASE WAIT(a készülék

vízkőtelenít / kérem, várjon)

 Kijelző: CLOSE TAP (csap zárás)

 Zárja el a forró víz csapját (19)

 A vízkőtelenítő oldat a gép belsejéből a csepegtető tálcára

kerül.

 Kijelző: CLEAN CONTACT / EMTY TRAY (érintkezések

tisztítása / tálcát üríteni)

 Tisztítsa meg az érintkezéseket a 13.8 pontban leírtak szerint, majd ürítse ki

a zacctartályt és a csepegtető tálcát.

 Kijelző: PLEASE WAIT (kérem, várjon)

 Kijelző: RINSE UNIT (a készülék öblítése)

nyomja meg azöblítő gombot (sok cseppes)

 Kijelző: Select product (a készülék üzemkész)

 A gép ismét üzemkész állapotban van.